拟批准的建设项目
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	项目施工期提出的主要预防或减轻不良环境影响的措施和对策
	项目运营期提出的主要预防或减轻不良环境影响的措施和对策

	1
	茂县叠溪镇太平沟防洪治理工程
	四川省阿坝藏族羌族自治州茂县北部叠溪镇太平村
	茂县水务服务中心
	四川众投生态环境技术有限公司
	建设内容：河道治理段共分为两段，分别为太平沟段和竹林岩窝沟段。治理段总长1.963km，新建堤防长1.866km，加固河床长0.400km。

采用C25F150W4混凝土重力式堤型。拦沙坎采用C25F150钢筋混凝土结构。拆除不满足行洪要求的四座涉河桥梁，并重建1#、4#桥梁。
	湿法作业：施工场地定期洒水降尘，土方开挖、回填等采取喷雾、喷淋等湿法降尘措施。

封闭围挡：施工现场实行封闭管理，设置不低于2.5m的硬质围挡，围挡顶端设喷雾装置。

物料覆盖：露天堆放的土方、建材等使用防雨布或防尘网覆盖，减少风力扬尘。

车辆冲洗：施工出入口设置车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。

混凝土搅拌粉尘控制：拌和站设置脉冲袋式除尘器及除尘喷雾设施，水泥筒仓上方设除尘器。

运输管理：运输车辆采用密闭式车辆或篷布遮盖，严禁超载，途经居民区减速、禁鸣。

恶劣天气停工：风速大于4m/s时停止易产尘作业；重污染天气按应急预案落实减排措施。

柴油发电机尾气控制：发电机采用0#柴油，尾气经自带消烟除尘装置处理后排放。
	1、水生生态恢复与补偿

增殖放流：施工完成后第一年3~6月，向太平沟上游及岷江干流放流齐口裂腹鱼（2万尾）和重口裂腹鱼（1万尾），共计3万尾，规格5~8cm，经费8万元。

生态监测：运营期前3年持续开展水生生态监测，评估鱼类种群恢复情况。

在线监控：持续运行在线监控设施，监控录像保存至少3个月，防止非法捕捞。

2、景观与植被恢复

堤防背坡植草护坡，与周边自然景观相协调。

临时占地植被恢复后进入养护期，确保成活率不低于85%。

沿堤线设置警示桩、下河梯步等，兼顾安全与生态连通性。

	
	
	
	
	
	
	施工废水处理：施工工区设置三级隔油沉淀池（容积3m³），车辆冲洗废水、基坑排水等经处理后全部回用于洒水降尘或混凝土养护，严禁外排。

生活污水处理：租用周边民房，生活污水依托民房现有化粪池处理后用于农肥，不外排。

涉水施工优化：涉水施工（围堰填筑、基础开挖等）集中在枯水期（11~12月）进行，避开鱼类繁殖期。

围堰导流：采用DN1000双壁波纹管导流，围堰采用土石围堰+复合土工膜防渗，减少扰动。

基坑排水：经沉淀处理后回用，不直接排放。

防污隔离层：桥梁拆除前在桥下设置土工布防污隔离层，防止碎屑落入河道。

油料泄漏防范：油料库地面硬化、设置围堰、配备吸油毡等应急物资；加强施工机械维护，防止跑冒滴漏。

危废管理：沉淀池油污、废机油、废油桶等危险废物分类收集，暂存于防渗托盘上，交由有资质单位处置。
	

	
	
	
	
	
	
	低噪声设备：优先选用符合国家标准的低噪声施工机械设备（如液压挖掘机、低噪振捣器等）。

隔声屏障：在靠近叠溪镇居民区一侧设置不低于2.5m的硬质围挡或移动式隔声屏障；临近大熊猫国家公园一侧同步设置。

施工时段控制：

禁止夜间（22:00~6:00）和午间（12:00~14:00）进行高噪声施工作业。

靠近大熊猫国家公园段避开晨昏时段（6:00~8:00、18:00~20:00）。

交通管理：运输车辆限速、禁鸣，避开居民休息时段运输。

桥梁拆除噪声控制：单座桥梁拆除压缩在1~2天内完成，严禁爆破，采用液压破碎锤逐跨拆除；靠居民区侧增设隔声屏障。

公告沟通：施工前进行公示，设置投诉电话，及时处理环境纠纷。
	

	
	
	
	
	
	
	石方平衡：本项目挖填方平衡，不产生弃方，不设置弃渣场。

建筑垃圾分类处置：

混凝土废渣（约33m³）破碎后用于堤防回填；

废钢筋等金属废料分类回收外售；

其他建筑垃圾统一运至指定建筑垃圾消纳场。

生活垃圾：设置垃圾桶分类收集，交由当地环卫部门统一清运。

危险废物：沉淀池油污、废机油、废油桶等暂存于施工工区危废暂存点（设置防渗托盘），施工结束后交由有资质单位处理。
	


